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от «__» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Саранпауль, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Саранпауль, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана, Совет депутатов сельского поселения Саранпауль

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план сельского поселения Саранпауль.

2. Главе поселения направить настоящее Решение и генеральный план сельского поселения Саранпауль Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Главе Березовского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава района

____________
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АТС – автоматическая телефонная станция;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ДОУ – детское общеобразовательное учреждение

ДЭС – дизельная электростанция;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖЭО – жилищно-эксплуатационная организация

ЗСО – зона санитарной охраны;

ИЗВ – индекс загрязнения вод;

КГМ – крупногабаритный мусор

КОС – канализационные очистные сооружения

ПГТС – противоэрозионные гидротехнические сооружения;

ПДВ – предельно допустимые выбросы;

ПС – понижающая станция;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ССЗ – санитарно-защитные зоны;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТСН – территориальные строительные нормы;

УДС – улично-дорожная сеть;

ФАП – фельдшерский акушерский пункт;

ФЗ – Федеральный закон;

Д. – деревня;

П. – поселок;

С. – село;

Р. – река;

Оз. – озеро.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана сельского поселения Саранпауль (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации поселения, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания территории), проект правил землепользования и застройки.
4. Основные задачи генерального плана поселения:
1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;
2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;
3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
5. Генеральный план поселения устанавливает: 

1) функциональное зонирование территории поселения; 

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2027 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования сельское поселение Саранпауль на основании плана реализации генерального плана поселения, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Цели территориального планирования 

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

· обеспечения устойчивого развития поселения;

· формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

· развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

· формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

1.2 Задачи территориального планирования

1.2.1 Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

· обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

· увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

· создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

· усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

· создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

· Пространственная структура поселения представляет собой десять населенных пунктов: с. Саранпауль, п. Сосьва, с. Ломбовож, д. Кимкьясуй, д. Сартынья, д. Щекурья, д. Хурумпауль, д. Верхненильдина, д. Патрасуй, д. Ясунт, расположенные в разных частях поселения и соединенных только зимниками. Вдоль восточной границы проектируется автомобильная дорога. 

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав: 

· совершенствование пространственной структуры территории;

· регенерация и развитие жилых территорий;

· развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

· реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

1.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения

Баланс территории с. Саранпауль с учетом планируемой границы населенного пункта (1644 га) составляет:

· жилая зона – 177,4 га;

в т. ч. за расчетный срок- 22 га;

· общественно-деловая зона – 42,5 га;

в т.ч. за расчетный срок – 0,8 га;

· природные территории –1122,7 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 49,6 га;

в т.ч. за расчетный срок – 4,2 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 7,1га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС – 157,5 га;

· территории специального назначения – 8,4 га;

· рекреационная зона – 64,7 га;

· зона сельскохозяйственного использования – 3,8 га;

· зона акваторий - 38,5 га.

Баланс территории п. Сосьва с учетом планируемой границы населенного пункта (241 га) составляет:

· жилая зона – 68,4 га;

в т. ч. за расчетный срок- 11,2 га;

· общественно-деловая зона – 19,2 га;

· природные территории – 44,1 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 21,2 га;

в т. ч. за расчетный срок- 9 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 0,7 га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС– 48,8 га;

· территории специального назначения – 4 га;

· рекреационная зона – 32,8 га.

Баланс территории с. Ломбовож с учётом планируемой границы населённого пункта (32 га) составляет:

· жилая зона – 12,3 га;

в т. ч. за расчетный срок- 1,7 га;

· общественно-деловая зона – 1,9 га;

· природные территории – 12,2 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 0,6 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 0,5 га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС – 5,5 га.

Баланс территории д. Кимкьясуй с учетом планируемой границы населенного пункта (27га) составляет:

· жилая зона – 12,0 га;

в т. ч. за расчетный срок- 1,1 га;

· общественно-деловая зона – 1,5 га;

· природные территории – 6,6 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 1,2 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 0,4 га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС – 5,3 га;

Баланс территории д. Сартынья с учетом планируемой границы населенного пункта (52  га) составляет:

· жилая зона – 10,8 га;

в т. ч. за расчетный срок - 2,6 га;

· общественно-деловая зона – 1,9 га;

· природные территории – 28,5 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 1,1 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 0,3 га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС – 7,0 га;

· территории специального назначения – 0,7 га;

· рекреационная зона – 0,2 га.

Баланс территории д. Щекурья с учетом планируемой границы населенного пункта (77  га) составляет:

· жилая зона – 24,5 га;

в т. ч. за расчетный срок- 13,7 га;

· общественно-деловая зона – 2,4 га;

· природные территории – 23,6 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 0,2 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 0,4 га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС – 49,7 га;

· территории специального назначения – 2,3 га;

· рекреационная зона – 5,0 га;

· зона сельскохозяйственного использования – 3,8 га.

Баланс территории д. Хурумпауль с учетом планируемой границы населенного пункта (17,0 га) составляет:

· жилая зона – 5,53 га;

в т. ч. за расчетный срок - 1.36 га;

· общественно-деловая зона – 0,64 га;

· природные территории – 6,77 га;

· производственные и коммунально-складские территории – 0,78 га;

· зона инженерной инфраструктуры – 0,09 га;

· зона транспортной инфраструктуры с УДС – 3,18 га.

На населенные пункты д. Верхневильдина, д. Патрасуй, д.Ясунт генеральный план не разрабатывался.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

· переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

· сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

· структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

1.2.1.2  Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

· упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

· организация деловых зон, включающих гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

· формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

1.2.1.3 Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

· развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

· развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

· увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

· формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.
1.2.1.4 Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

·  упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

·  определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

1.2.1.5 Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемого по следующим направлениям:

· создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

· повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 

1.2.1.6 Инженерная инфраструктура

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

· создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

· развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

1.2.2 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основными задачами по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды являются:

· обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию;

· охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

· атмосферного воздуха;

· поверхностных и подземных вод;

· почв, растительности и животного мира.

1.2.3 Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

· обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

· обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

· установление режима использования территории объекта культурного наследия.

1.2.4 Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

· создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

· обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

1.2.5 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

· координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

· обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

· разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

· внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории населенного пункта для целей строительства и целей, не связанных со строительством, посредством процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом проведено зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

· зона транспортной инфраструктуры;

· зона сельскохозяйственного использования;

· зона специального назначения;

· зона акваторий;

· зона природных территорий.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

· зона индивидуальной жилой застройки;

· зона среднеэтажной жилой застройки;

· зона сельскохозяйственного использования

· зона общественного центра;

· зона производственного и коммунально-складского назначения;

· зона инженерной инфраструктуры;

· зона транспортной инфраструктуры;

· зона специального назначения;

· зона акваторий;

· рекреационная зона.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас. 

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта Саранпауль основаны на сложившейся планировочной структуре села с учетом ранее принятых градостроительных решений, а также ограничивающих территориальное развитие села природных факторов: заболоченных территорий, реки Ляпин, протоки Ятрия и окружающих село лесных массивов. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется основными улицами Ятринская, Семяшкина, Андрианова и ул. Мира и перпендикулярными им улицами.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана населенного пункта д. Щекурья основаны на сложившейся планировочной структуре деревни с учетом ранее принятых градостроительных решений, непосредственной близости с. Саранпауль. а также ограничивающих территориальное развитие деревни природных факторов: заболоченных территорий, реки Щекурья, протоки Ятрия и окружающих населенный пункт лесных массивов. Структурный каркас формируется основными улицами Сибирякова, Уральская и дорогой Усть-Пуйва - Саранпауль, делящей населенный пункт на две части. 

Планировочная структура д. Кимкьясуй компактна, обусловлена расположением населенного пункта у реки Северная Сосьва и имеет регулярную структуру улиц. Общественный центр расположен в центральной части деревни. 

В основу планировочной структуры населенного пункта c. Ломбовож положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас. Планировочная структура c. Ломбовож компактна. Осью планировочной структуры является улица Петра Шешкина. Населенный пункт расположен у р. Кемпаж, с юго-востока с. Ломбовож ограничено ручьем Лобн, с севера - лесным массивом.

В основу планировочной структуры населенного пункта д. Сартынья положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас. Населенный пункт расположен на берегу р. Северная Сосьва. С севера развитие деревни ограничено лесным массивом. Планировочная структура д. Сартынья разделена на две части ручьем, впадающим в реку. Общественный центр размещен в восточной части населенного пункта.

В основу планировочной структуры п. Сосьва положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас. Населенный пункт расположен вдоль левого берега реки Северная Сосьва, его планировочная структура является компактной и обусловлена такими природными факторами как овраги, откосы, заболоченные территории. У северной части границы поселка находится озеро Кулингтур, создающее благоприятные условия для размещения на его берегу рекреационной зоны. Композиционными осями поселка являются улицы Зеленая, Центральная, Молодежная, Кооперативная, Веселая, а также предусмотренная проектом транзитная автодорога регионального значения (улица Ягодная), связывающая п.г.т. Игрим с проектируемой федеральной автодорогой Обская-Полуночное. Застройка поселка характеризуется четкой планировочной структурой. 

В основу планировочной структуры д. Хурумпауль положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас. Основным природным фактором, влияющим на формирование населенного пункта, является река Ляпин (Нялкья), ограничивающая застройку с северной и западной стороны. Планировочная структура д. Хурумпауль компактна. Композиционной осью деревни является главная улица, вдоль которой расположен общественный центр, и обеспечивающая связь населенного пункта с транзитной автодорогой регионального значения, соединяющая п.г.т. Игрим с проектируемой федеральной автодорогой Обская-Полуночное.

Генеральным планом предлагается:

· переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

· повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

· развитие и совершенствование сложившегося центра поселения, насыщение его объектами обслуживания; 

· структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры;

· сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоох​ранную и рекреационную функциональную структуру территории поселения.

2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

2.2.1 Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

Село Саранпауль

На территории с. Саранпауль предусмотрено:

· в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов;

·  освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку в южной части села вдоль ул. Южной и в северо-западной части села за ул. Полевой; 

· под застройку средней этажности проектом определены три свободные от застройки, но имеющие лесонасаждения площадки. Первый участок в границах улиц Ятринская, Западная, Мира и створ переулка Кедровый. Второй участок в границах улиц Мира, Южная, створ ул. Победы (с включением кварталов индивидуальной жилой застройки). Третий участок формируется вдоль дороги на склад ГСМ; 

· каждый микрорайон средней этажности имеет набор объектов социальной инфраструктуры, в том числе при необходимости детские сады и средняя школа в Западном микрорайоне.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Щекурья

На территории д. Щекурья предусмотрено:

· в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов;

·  под индивидуальную жилую застройку освоение свободных территорий в юго-западной части деревни вдоль ул. Сибирякова и дороги на Саранпауль. 

· резервирование части территории в южной части деревни под жилую застройку за расчетный срок.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.
Деревня Кимкьясуй

На территории д. Кимкьясуй предусмотрено:

· развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов. 

· резервирование территорий в северной, и северо-восточной частях деревни под жилую застройку за расчетный срок. 

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Село Ломбовож

На территории с. Ломбовож предусмотрено:

· развитие жилых зон за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов, уплотнения и упорядочивания существующей жилой застройки;

·  резервирование территорий в западной части села под жилую застройку за расчетный срок. 

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Сартынья

На территории д. Сартынья предусмотрено:

· развитие жилых зон за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов, уплотнения и упорядочивания существующей жилой застройки;

·  резервирование территорий в центральной части деревни у ручья под жилую застройку за расчетный срок. 

Поселок Сосьва

На территории п. Сосьва предусмотрено:

· в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов;

·  освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в западной части села за ул. Кедровая и в северной части села по улицам Ягодная, Грибная, Озерная;

· резервирование территорий для размещения индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в западной части населенного пункта.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Деревня Хурумпауль

На территории д. Хурумпауль предусмотрено:

· в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов;

· резервирование части территории в южной части деревни под жилую застройку за расчетный срок.

На указанных территориях предусмотреть проведение мероприятий по инженерной подготовке.
2.2.2 Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Село Саранпауль

Предложенная планировочная структура села формирует несколько функциональных подцентров (общественно-деловой, формирующийся на территории существующего аэродрома, многофункциональный по ул. Мира, административный по ул. Ятринская, спортивный по ул. Семяшкина и центр дополнительного образования по ул. Школьная).

Проектируемый общественно-деловой центр, который получит свое развитие после выноса аэродрома, выполняет функции административного центра формирующегося промузла (административно-офисные здания, административно - гостиничный комплекс), общепоселкового спортивного центра ( универсальный игровой зал и плавательный бассейн, стадион с трибунами и игровыми площадками, новое здание ДЮЦ "Поиск" и  школы искусств) и торгово-рыночной зоны, которая состоит из комплекса торговых сооружений, образующих рыночную площадь, имеющую многофункциональное значение и и здания кассы аэровокзала с автовокзалом.

Существующий многофункциональный подцентр по ул. Мира, сформированный существующими объектами: средней школой, детским садом, больницей, пождепо дополнить проектными зданиями бани, КБО с химчисткой, гаражами и складскими помещениями ЦентрСпасЮгория. Пождепо, ввиду значительного увеличения численности населения по генплану, сделать на 4 машиноместа.

Административный центр по ул. Ятринская, сформированный существующими административными зданиями, дополнить проектируемыми административными зданиями с благоустройством прилегающей территории.

Спортивный подцентр по ул. Семяшкина сформировать за счет строительства физкультурно-спортивного комплекса, дома культуры с библиотекой, здания милиции, организации открытых спортплощадок, а также реконструкции недействующего здания школы под межшкольный методический комбинат.

Центр дополнительного образования сформировать вдоль улицы Школьной у существующего здания интерната. Проектом предлагается снос всего существующего комплекса интерната с постройкой новых корпусов.

Деревня Щекурья

Генпланом предусмотрено формирование трех общественных подцентров: 

· детский сад с Щекурьинской начальной школой и парковой зоной;

· общественный центр по ул. Панкова состоящий из реконструируемой церкви, 

· южный подцентр за автодорогой Усть-Пуйва - Саранпауль, состоящий из магазинов и спортплощадок, проектируемого клуба с библиотекой.

Деревня Кимкьясуй

В д. Кимкъясуй предусмотрено развитие общественного центра посредством строительства клуба с библиотекой, КБО, администрацией и ФАПа и здания отделения почты и сберегательного банка.

Село Ломбовож

Общественный центр состоит из двух частей: учебно-образовательной и административной.

Развитие общественного центра села предусмотреть посредством строительства клуба с библиотекой и администрацией ,торгового комплекса с магазином, кафе и КБО и здания отделения почты и сберегательного банка. 

У существующей начальной школы с детским садом разместить спортзал с ФАПом и спортивной площадкой.

Деревня Сартынья

В д. Сартынья предусмотрено развитие общественного центра посредством строительства клуба с библиотекой, и ФАПом ,магазина с кафе, административного здания с отделениями почты и сберегательного банка.

Поселок Сосьва

Общественный центр расположен в композиционном центре населенного пункта, имеет пространственно развитый характер. Культурно-досуговая и административная часть общественно-деловой зоны расположена на берегу реки Северная Сосьва по улице Центральная, включает дом культуры с библиотекой, администрацию п. Сосьва, магазины. Зоны учебно-образовательного назначения и здравоохранения расположены в границах улиц Школьная, Молодежная, Сосьвинская и включают в себя строящиеся интернат и детский сад, реконструируемую участковую больницу, аптеку. 

В целях развития общественного центра предусмотреть:

· строительство детского досугового центра, столовой, нового здания отделений связи и сбербанка, церкви, школы со спортзалом, мастерскими и столовой, детского сада, а также гаражей автомобилей скорой помощи и здания конторы ЖКХ;

· размещение зоны спортивного назначения, включающей в себя запланированный проектом спортивный комплекс, на пересечении улиц Сосьвинская и Молодежная;

· размещение туристического комплекса, пункта сбора и переработки дикоросов на участке, занятом пилорамой, по ул. Молодежная .

Подцентр расположен на пересечении улиц Школьная и Молодежная и включает здание конторы КПЗХ.

Осуществить развитие подцентра путем строительства досугового центра с библиотекой, пожарного депо. 

В северной части поселка на берегу озера Кулингтур сформировать подцентр путем возведения социально-реабилитационного центра и дома отдыха.
Деревня Хурумпауль

Генеральным планом предусмотрено формирование общественного центра посредством строительства: здания клуба с размещением в нем почты, отделения сбербанка, администрации, магазина, ФАП, начальной школы в комплексе с детским садом, оборудованной спортивной площадки, пожарного поста. 

2.2.3 Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Село Саранпауль

Сформировать пять основных площадок зон производственного и коммунально-складского назначения. 

· на северо-западной площадке реконструировать под ферму КРС свиноводческий комплекс, разместить цех по переработке молока, заготовительный пункт (рыболовство), приемно-обменный пункт (дикоросов), выносимые из жилых зон объекты: холодильник и овощехранилище. Существующий цех дробления реконструировать с целью уменьшения санитарно-защитной зоны;

·  на производственной площадке по ул. Ятринская упорядочить территорию сохраняемой производственной базы, запроектировать гаражи индивидуального транспорта и АЗС; 

· на части территории выносимого аэропорта разместить производственный узел, состоящий из сохраняемых производственных баз, СТО, автомагазина, проектируемых гаражей индивидуального транспорта; 

· южнее цеха по изготовлению керамических блоков разместить крупный производственный узел с организацией автомобильного подъезда от грузового причала. Разместить следующие проектируемые объекты: комплекс по производству кварцевого концентрата, завод по переработке блочного камня, цех по переработке цеолитсодержащих пород, завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит. На дороге, связывающей грузовой причал с производственным узлом, разместить ТЭЦ и электроподстанцию;

·  в районе склада ГСМ организовать резервные коммунально- складские площадки и территории под выносимую свиноводческую ферму, цех по производству сувенирной продукции, товарнооленеводческую ферму, приемно-обменный пункт (охотничий промысел), проектируемые гаражи индивидуального транспорта. Склад ГСМ перенести на возвышенную площадку, на которой разместить АЗС и СТО, а на месте существующего склада ГСМ организовать разгрузочную площадку с насосной станцией и продуктопроводом.

· территории промышленно-коммунальных площадок благоустроить, оборудовать подъездами и линиями наружного освещения.

Деревня Щекурья

Генеральным планом на территории д. Щекурья предлагается организация площадок под ДЭС, ВОС, заготовительный пункт (рыболовство), АЗС. В западной части населенного пункта проектом предлагается разместить фермерские хозяйства.

Территории коммунально-складских площадок благоустроить, оборудовать подъездами и линиями наружного освещения.

Деревня Кимкъясуй

На территории д. Кимкъясуй запланировано размещение пожарного поста и складов в юго-западной части населенного пункта, а также площадки под КОС и полигон ТБО к северу от населенного пункта.
Село Ломбовож

Генеральным планом на территории с. Ломбовож запланировано размещение пожарного поста, лесопилки, ДЭС, национального центра культур и ремесел, площадки под ВОС в северной части населенного пункта, а также площадки под КОС к западу от населенного пункта.

Деревня Сартынья 

На территории д. Сартынья запланировано размещение пожарного поста и складов в восточной части населенного пункта, площадки под ВОС на северо-востоке населенного пункта. В северной части населенного пункта проектом предложено разместить мастерскую национальных промыслов, промстан, пилораму и к северу от населенного пункта полигон ТБО с площадкой для складирования.

Поселок Сосьва

Сформировать основную зону производственного и коммунально-складского назначения в восточной части поселка. Разместить следующие проектируемые объекты в восточной части населенного пункта: 

· товарооленеводческую ферму по переработке мясной и шкуро-меховой продукции северного оленя, приемно-обменного пункт (сбор дикоросов и охотничий промысел), ферму по разведению пушного зверя, склады, заготовительный пункт рыболовства;

· объекты транспортной инфраструктуры - грузопассажирский причал, автостанция, станция техобслуживания, автозаправочная станция. Существующий причал перепрофилировать под причал для лодок.

Также на территории п.Сосьва запланировано:

· осуществить вынос территории пилорамы, находящейся в северной части п. Сосьва по улице Молодежная, и существующих складов, расположенных по улице Веселая, на производственные и коммунально-складские территории в восточной части поселка и перепрофилирование пилорамы под предприятие по производству конструкционного бруса;

· взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку перенести из п. Сосьва на территорию у транзитной автодороги к юго-востоку от границы населенного пункта; 

· территорию ВОС разместить у западной границы населенного пункта, территорию КОС - у восточной границы при выезде из п. Сосьва;

· территории промышленно-коммунальных площадок благоустроить, оборудовать подъездами и линиями наружного освещения.

Деревня Хурумпауль

Генеральным планом на территории д. Хурумпауль предлагается формирование производственной и коммунально-складской зоны вдоль основной дороги в южной части деревни, где запланировано разместить: фермерское хозяйство, заготовительный пункт рыбы и пушнины, заготовительный пункт дикоросов, мастерскую традиционных ремесел и кустарного производства, а также ДЭС и лодочный причал. 

Водопроводные очистные сооружения расположить у восточной границы населенного пункта. 

Территории коммунально-складских площадок благоустроить, оборудовать подъездами и линиями наружного освещения.
2.2.4 Рекреационные зоны

Село Саранпауль

Предусмотреть создание этно-природного комплекса и турбазы с кемпингом, и разместить их в юго-западной части населенного пункта в районе реки Ятрия.

Деревня Щекурья

На территории д. Щекурья запланировано благоустройство общественного центра и учебно-образовательных объектов, озеленение улиц, создание аллеи и парковой зоны вдоль ул. Сибирякова, санитарно-защитное озеленение коммунально-складской зоны и кладбища.

Деревня Кимкъясуй

На территории д. Кимкъясуй запланировано благоустройство общественного центра и благоустройство прибрежной территории р. Северная Сосьва.

Село Ломбовож

На территории с. Ломбовож запланировано благоустройство общественного центра и благоустройство прибрежной территории ручья Лобн.

Деревня Сартынья 

На территории д. Сартынья запланировано благоустройство общественного центра и благоустройство прибрежной территории р. Северная Сосьва.

Поселок Сосьва

Предусмотреть размещение этно-природного парка в северной части поселка на берегу озера Кулингтур и освещенной лыжной трассы на территории, выносимой за пределы населенного пункта ВПП в границах улиц Молодежная и Ягодная.

Деревня Хурумпауль 

На территории д. Хурумпауль провести благоустройство общественного центра и прибрежной территории р. Ляпин.

2.2.5 Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.
На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

Село Саранпауль

На территории с. Саранпауль запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· подземные водозаборы;

· блочно-модульные котельные;

· канализационные насосные станции;

· канализационные очистные сооружения;

· автоматизированная блочная газовая котельная;

· газгольдеры;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция;

· тепловая электростанция;

· понижающая станция;

· трансформаторные подстанции.

Деревня Кимкьясуй

На территории д. Кимкьясуй запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· подземные водозаборы;

· водопроводные очистные сооружения;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция;

· реконструкция ДЭС.

Село Ломбовож

На территории с. Ломбовож запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· скважины водозабора;

· блочно-модульная котельная;

· водопроводные очистные сооружения;

· канализационные очистные сооружения;

· реконструкция ДЭС;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция.

Деревня Сартынья

На территории д. Сартынья запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· подземные водозаборы;

· локальных канализационных очистных сооружений;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция;

· реконструкция ДЭС.

Поселок Сосьва

На территории п. Сосьва запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· подземные водозаборы;

· блочно-модульная котельная;

· водопроводные очистные сооружения;

· канализационные очистные сооружения;

· понижающая станция;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция.

· трансформаторные подстанции.

Деревня Хурумпауль

На территории д. Хурумпауль запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· водозаборные скважины;

· водопроводные очистные сооружения;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция;

· дизельная электростанция.

Деревня Щекурья

На территории д. Щекурья запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

· подземные водозаборы;

· водопроводные очистные сооружения;

· канализационные очистные сооружения;

· трансформаторные подстанции;

· распределительный пункт;

· вышка связи;

· автоматическая телефонная станция.

2.2.6 Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры поселения с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта под автомобильную дорогу IV технической категории «Игрим - Саранпауль», а также под строительство автодорожного моста у д. Хурумпауль, аэропорта у д. Щекурья и вертолетной площадки в д. Ломбовож.

Село Саранпауль

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории с. Саранпауль:

· поселковые дороги;

· главные улицы;

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории с. Саранпауль:

· гаражи индивидуального транспорта;

· автозаправочная станция;

· станция технического обслуживания;

· лодочная станция;

· причал;

· автовакзал;

· вертолетная площадка.

Поселок Сосьва

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории п. Сосьва:

· поселковые дороги;

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории п. Сосьва:

· автодорожный мост;

· автозаправочная станция;

· станция технического обслуживания;

· грузопассажирский причал;

· лодочный причал;

· вертолетная площадка;

· аэропорт;

· автовокзал.

Деревня Сартынья

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Сартынья:

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Сартынья:

· автодорожный мост;

· лодочная станция;

· грузопассажирский причал.

Село Ломбовож

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории с. Ломбовож:

· поселковые дороги;

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории с. Ломбовож:

· автодорожный мост;

· причал;

· дамбы.

Деревня Кимкъясуй

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Кимкъясуй:

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Кимкъясуй:

· причал.

Деревня Щекурья

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Щекурья:

· поселковые дороги;

· главные улицы;

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Щекурья:

· автозаправочная станция;

· автодорожный мост.

Деревня Хурумпауль

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Хурумпауль:

· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

· проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Хурумпауль:

· причал.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1 Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

в с. Саранпауль

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 35%);

· ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 12 тыс. м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 221,1 тыс. м2;

· перспективный жилищный фонд составит порядка 25 тыс. кв.м. –22 многоквартирных жилых дома.

в п. Сосьва

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 18 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 38%);

· снос жилищного фонда в объеме не менее 2,1 тыс.м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит порядка 8,1  тыс. м2;

· перспективный жилищный фонд составит порядка 8,1 тыс. м2 – 70 одноквартирных и многоквартирных жилых домов.
в с. Ломбовож

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 65%);

· ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 1,5 тыс.м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 3,3 тыс. м2.

в д. Кимкьясуй

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 18 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 50%);

· ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,2 тыс.м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 1,2 тыс. м2;

· перспективный жилищный фонд составит порядка 1,5 тыс. м2 – 19 индивидуальных жилых домов.

в д. Сартынья

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 28 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 12%);

· ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,5 тыс.м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 0,6 тыс. м2;

· перспективный жилищный фонд составит порядка 0,8 тыс. м2 – 13 индивидуальных жилых домов.

в д. Щекурья

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 15%);

· ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,9 тыс.м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 2,2 тыс. м2;

· перспективный жилищный фонд составит 6,8 тыс. м2– 85 индивидуальных  жилых домов.

в д. Хурумпауль

· увеличение средней жилищной обеспеченности до 18 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит порядка 30%);

· ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,6 тыс.м2;

· новое жилищное строительство за период расчетного срока составит 1,7 тыс. м2;

· перспективный жилищный фонд составит 0,8 тыс. м2 – 12 индивидуальных жилых  домов.

2.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы.

I. Ликвидация объектов:

в с. Саранпауль

· Саранпаульский интернат (01:02:01);

· кухня-прачечная интерната (01:02:01);

· 2 корпуса средней общеобразовательной школы  (01:01:02, 01:01:13)

· корпус ДЮЦ «Поиск» (01:02:01);

· музей (01:01:06);

· узел связи (01:08:07);

· радио (01:08:07);

· контрольно-спасательный пункт (01:10:11);

· территориальный опорный пункт милиции (01:01:06);

· кафе «Зарина» (01:08:04);

· мастерская (межквартальная территория);

· приход (01:08:07);

· 9 магазинов  (01:08:06, 01:02:02, 01:01:03, 01:02:06, 01:02:01, 01:08:03, 01:07:03, 01:03:04, 01:01:02);

· 4 магазина (межквартальная территория).

в п. Сосьва

· милиция, аэропорт (05:02:07);

· детский сад «Брусничка» (05:02:09);

· средняя общеобразовательная школа (05:02:09);

· столовая, мастерские, спортивный зал, расположенные при школе (05:02:09);

· метеослужба (05:01:03);

· контора ЖКХ (05:02:10);

·  пошивочное КБО, расположенное в жилом здании по ул. Рыбопромысловая (05:01:05);

· узел связи (05:01:02).

в с. Ломбовож

· клуб (04:01:06);

· магазин (04:01:06);

· узел связи (04:01:10).

в д. Кимкьясуй

· клуб с библиотекой (07:01:09);

· ФАП (07:01:05);

·  здание почты, узла связи (07:01:07).

в д. Сартынья

· клуб (06:01:02);

· библиотека (06:01:01).

в д. Щекурья

· ФАП (02:01:02);

· два магазина (02:01:01, 02:01:02).

II. Строительство объектов социально-бытового назначения:

в с. Саранпауль

· детский сад на 150 мест (01:06:08);

· школа-интернат на 50 мест (01:02:01);

· дом культуры на 165 мест с библиотекой на 25 тыс. экземпляров (01:01:02);

· общественный центр на 240 мест с библиотекой на 8 тыс. экземпляров (01:06:08);

· рынок 1500 кв. м торг. площади (01:02:05);

· торговый павильон на 200 кв.м торговой площади (01:02:05);

· магазин на 100 кв.м торг. площади (01:02:06);

· магазин на 100 кв.м торговой площади (01:06:01);

· административное здание (Администрация, Дума, ЗАГС и другие социальные службы) (01:01:06);

· бюро ритуальных услуг (01:02:06);

· два административных здания (01:06:05).

2 очередь:

· детский сад на 155 мест (01:01:06);

· средняя общеобразовательная школа на 600 мест (01:06:07); 

· дополнительный корпус детского юношеского центра «Поиск» на 100 мест и школы искусств 75 мест (01:04:05);

· станция скорой медицинской помощи (01:01:12);

· дополнительный корпус больницы на 75 койко-мест (01:01:12);

· стадион с трибунами (01:01:10).

· 2 торговых павильона на 100 и 150 кв.м. торговой площади (01:02:05);

· магазин «Ямаха» 400 кв.м торг. площади (01:02:04);

· касса аэровокзала, автовокзал (01:02:06);

· офисное здание (01:01:02);

· почта и узел связи (01:08:01).

· многофункциональный комплекс обслуживания (01:10:03);

· КБО на 105 рабочих мест с прачечной на 1365 кг белья в смену и химчисткой  на 40 кг вещей в смену (01:01:11);

· баня на 15 мест (01:01:13);

· баня на 45 (01:01:11);

· сауна на 10 мест (01:06:04);

· отель на 15 мест (01:01:02).

3 очередь:

· детский сад на 160 мест (01:10:02);

· культурно-спортивный центр с универсальным игровым залом 1238 кв.м площади пола и с бассейном на 308 кв.м площади зеркала воды (01:01:10);

· общественный центр на 250 мест с библиотекой на 8 тыс. экземпляров (01:10:08);

· досуговый центр на 90 мест с библиотекой на 10 тыс. ед. хранения (01:05:04).

· торговый павильон 300 кв. м торговой площади (01:02:05);

· магазин 150 кв. м торговой площади (01:01:06);

· магазин 300 кв. м торговой площади (01:10:05);

· магазин 200 кв. м торговой площади (01:04:03, 01:05:08);

· магазин 100 кв. м торговой площади (01:06:07);

· магазин 150 кв. м торговой площади (01:03:02);

· автомагазин 100 кв.м торговой площади (01:04:04); 

· кафе на 30 мест (01:05:03);

· два административных здания (01:04:05);

· административно-гостиничный комплекс на 40 мест (01:03:04);

· здание милиции (01:01:02);

· многофункциональный комплекс обслуживания (01:06:07).

Кроме того, в течение расчетного срока к строительству предложены следующие объекты:

· музейный комплекс под открытым небом (01:02:04 и 01:10:05);

· турбаза с кемпингом на 70 мест (7 домиков по 10 мест), с гостиницей на 20 мест (01:12:01);

· этно-природный комплекс (01:12:01);

· церковь (01:08:06).

 Запланирована реконструкция  следующих объектов:

· детский сад «Елочка» (01:07:01);

· пекарня  (перепрофилирование в магазин-пекарню, 01:08:07);

· дом культуры по ул. Победы (размещение краеведческого музея, перенос библиотеки в новое проектируемое здание, 01:01:06);

· корпус недействующей общеобразовательной школы под межшкольный методический комбинат на 80 мест (01:01:02);

· дом музей купца (01:08:06).

в п. Сосьва

1 очередь:

· детский сад на 40 мест (05:02:09);

· досуговый центр на 200 мест с библиотекой на 4 тыс. экземпляров (05:02:07);

· дополнительный корпус больницы на 17 посещ. в смену и 5 койко-мест (05:02:09).

· гараж под автомобиль скорой мед. помощи.

2 очередь:

· средняя общеобразовательная школа на 325 мест, столовая, мастерские, спортивные залы (05:02:09);

· спортивный комплекс с универсальным  игровым залом и бассейном (05:02:10);

· столовая на 50 мест (05:01:01);

· магазин на 40 кв. м торговой площади (05:02:01);

· контора ЖКХ (05:02:09).
3 очередь

· детский досуговый центр на 45 мест (05:01:03);

· социально-реабилитационный центр на 25 мест (05:03:08);

· отделение связи, отделение сбербанка на 1 операционное место (05:02:02);

· гостиница на 10 мест, КБО на 8 рабочих мест (05:01:05);

· баня  на 10 мест (05:04:01);

· метеорологическая станция (05:03:07);

· дом отдыха на 25 мест (05:03:08);

· отделение милиции при одноквартирном жилом доме (05:03:03);

· пожарное депо на 2 автомобиля (05:02:07)$
· этно-природный парк (05:03:08).

Кроме того, в течение расчетного срока к строительству предложены следующие объекты:

·  церковь (05:01:02);

· туристический комплекс (05:02:10).

в с. Ломбовож

1 очередь:

· здание администрации с размещением в нем клуба на 130 мест и библиотеки на 2 тыс. экземпляров. (04:01:06);

· здание комбината бытового обслуживания (4 рабочих места) с размещением магазина на 70 кв.м. торговой площади и кафе на 10 мест  (04:01:06).

2 очередь:

· спортивный зал на 162 кв.м. площади пола. ФАП. Спортивная площадка.(04:01:03).

3 очередь:

· пожарный пост (04:01:07);

· комплекс (отделение связи и отделение сбербанка на 1 операционное место) (04:01:10).

в д. Кимкьясуй

1 очередь:

· здание администрации с размещением в нем клуба на 65 мест, библиотеки на 1 тыс. экземпляров, КБО на 3 рабочих места (07:01:01);

· спортивная площадка (07:01:05).

2 очередь:

· комплекс (отделение связи и отделение сбербанка на 1 операционное место) (07:01:07);

· пожарный пост (07:01:03).

в д. Сартынья

1 очередь:

· комплекс начальная школа на 10 мест с детским садом на 10 мест, спортивная площадка (06:01:03);

· магазин 15 кв. м торговой площади с кафе на 2 места (06:01:03).

2 очередь:

· клуб на 30 мест с библиотекой на 1 тыс. экземпляров, ФАП (06:01:03).

3 очередь:

· комплекс администрация с отделением связи и отделением сбербанка на 1 операционное место (06:01:04);

· пожарный пост (06:01:05).

В течение расчетного срока запланировано строительство часовни (06:01:02).

в д. Хурумпауль

1 очередь:

· магазина на 15 кв.м торговой площади (03:01:01);

· комплекс начальная школа на 5 мест с детским садом на 10 мест, спортивная площадка (03:01:01).

2 очередь:

- ФАП (03:01:01).

3 очередь:

· здание администрации с размещением в нем клуба на 25 мест,  отделения связи и отделения сбербанка на 1 операционное место (03:01:01);

· пожарный пост (03:01:01).

в д. Щекурья

1 очередь:

· здание администрации с размещением в нем отделения связи и отделения сбербанка на 1 операционное место, клуба на 60 мест и библиотекой на 1 тыс. экземпляров, спортивная площадка (02:02:03);
·  два магазина 300 кв. м торговой площади (02:02:03).

2 очередь:

- ФАП (02:01:04);

- пожарный пост (02:01:08).

3 очередь:

· магазин-пекарня 40 кв. м торговой площади (02:01:03).
III Реконструкция объектов:

в п. Сосьва

· пекарни в магазин-пекарню мощностью 217 кг/сут. (05:02:03);

· здание конторы и интерната с целью выноса интерната (05:04:01).

в с. Саранпауль

· детский сад «Елочка» (01:07:01);

· пекарня (перепрофилирование в магазин-пекарню, 01:08:07);

· дом культуры по ул. Победы (размещение краеведческого музея, перенос библиотеки в новое проектируемое здание, 01:01:06);

· корпус недействующей общеобразовательной школы под межшкольный методический комбинат на 80 мест (01:01:02);

· дом музей купца (01:08:06).

в с. Ломбовож

· здание действующего ФАПа по ул. Новая (перевод площадей под жилье); 

· здание действующей библиотеки ул. Набережная (перевод площадей под жилье).

в д. Щекурья

· клуб по ул. Панкова (перепрофилирование под церковь).

2.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы

Ликвидация производственных объектов:

в с. Саранпауль

· пилорама (01:01:11);

· складские помещения (01:08:04, 01:02:04, 01:07:02, 01:01:12, 01:08:02);

· столярные цеха (01:08:04 и 01:01:06).

в с. Ломбовож

· склад - холодильник (07:01:08).

в п. Сосьва

· пилорама (недействующая)(05:04:01);

· ангар (05:01:07);
· 6 складов (05:04:01; 05:01:07).

Ликвидация объектов с целью восстановления:

в с. Саранпауль:

· холодильная установка ГУП «Саранпаульский» из 01:07:22 в 01:07:18;

· холодильные установки с межквартальной территории в планировочный квартал 01:01:06;

· овощехранилище из 01:07:22 в 01:07:18;

· свиноферма ГУП «Саранпаульский» из 01:07:18 в 01:10:11 (новое здание на 400 голов);

· лесопилка из 01:01:11 в 01:10:11.

В п. Сосьва планируется перенос складских помещений в 05:04:01.

Строительство производственных объектов:

в с. Саранпауль

· завод по переработке блочного камня (01:11:01);

· завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит (01:11:01);

· цех по переработке цеолитсодержащих пород (01:11:01);

· комплекс по производству кварцевого концентрата (01:11:02);

· заготовительный пункт рыбы для кормовых нужд (01:07:18);

· приемно-обменный пункт (охотничий промысел) (01:10:11);

· приемно-обменный пункт дикоросов (01:07:18);

· товарнооленеводческая ферма на 300 голов (01:10:11);

· цех по изготовлению керамических блоков (01:10:11);

· склад сжиженного газа (01:11:01);

· лесоперерабатывающий комплекс мощностью 10 тыс. куб. м в год (01:11:01);

· цех по производству сувенирной продукции (01:10:11).

в п. Сосьва

· товарнооленеводческая ферма (05:04:02);

· приемно-обменный пункт (дикоросы, охот. промысел) (05:04:01);

· ферма по разведению пушного зверя (05:04:01);

· заготовительный пункт рыбы (05:04:01);

· предприятие по производству конструкционного бруса (05:04:02);

· цех по переработке дикоросов (05:02:10).

в с. Ломбовож

· заготовительный пункт (рыба, охотничий промысел, дикоросы), промстан (территория МО);

· лесопилка (04:01:07);

· национальный центр культуры и ремесел (традиционные ремесла и кустарное производство) (04:01:02).

в д. Кимкьясуй

· заготовительный пункт рыбы со складом-холодильником, промстан (07:01:03);

· пилорама (территория МО);

· склад (07:01:03);

· мастерские по производству сувенирной продукции (традиционные ремесла и кустарное производство) (07:01:03).

в д. Сартынья

· пилорама (06:02:01);

· промстан (охот. промысел) (06:01:05);

·  мастерские по производству сувенирной продукции (традиционные ремесла и кустарное производство) (06:01:01);

· пункт приема рыбы и дикоросов (06:01:01); 

· складские помещения  (06:01:02, 06:01:05).

в д. Хурумпауль

· заготовительный пункт дикоросов (03:01:05);

· заготовительный пункт рыбы и пушнины (03:01:05);

· мастерские по производству сувенирной продукции (традиционные ремесла и кустарное производство) (03:01:05);

· фермерское хозяйство на 40 голов (03:01:05).

в д. Щекурья

· пилорама (02:02:08);

· заготовительный пункт  рыбы (02:01:08).

Реконструкция объектов:

в с. Саранпауль

· здания свинофермы ГУП «Саранпульский» (перепрофилирование в фермы для крупного рогатого скота на 100 голов с цехом по переработке молока) (01:07:18);

· цех дробления (01:06:11) (выделение помещений под склад).

в п. Сосьва

· недействующей пилорамы под приемно-обменный пункт дикоросов и охотничьего промысла (05:02:10).

2.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

2.3.4.1 Внешний транспорт

Для круглогодичного сообщения населенных пунктов с районным центром п.г.т. Березово и между собой генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под автомобильную дорогу «Саранпауль - Игрим» IV технической категории, а также формирование зоны под строительство аэропорта вблизи д. Щекурья, автодорожного моста на автомобильной дороге «Саранпауль - Усть-Пуйва» через р. Щекурья, вертолетной площадки вблизи южной границы с. Саранпауль и в 3 км в северо-западном направлении от д. Ломбовож, автодорожного моста на автомобильной дороге «Саранпауль - Игрим» через р. Ляпин у д. Хурумпауль, вертолетной площадки и аэропорта в 2 км в южном направлении от границы  п. Сосьва.

2.3.4.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

с. Саранпауль

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

· реконструкция основных улиц и дорог на территории села;

· строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 4,9 км, площадью покрытия 39300 м2;

· главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,9 км, площадью покрытия 7100 м2;

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 19,4 км, площадью покрытия 135000 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 15,4 км, площадью покрытия 92600 м2;

· проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 15,2 км, площадью покрытия 95300 м2.

п. Сосьва 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,3 км, площадью покрытия 18500 м2;

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,0  км, площадью покрытия 36000 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 8,6 км, площадью покрытия 51700 м2;

· проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,8 км, площадью покрытия 34700 м2.
д. Сартынья

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,2 км, площадью покрытия 8900 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,7 км, площадью покрытия 16100 м2;

· проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,1 км, площадью покрытия 6600 м2.

с. Ломбовож

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,5 км, площадью покрытия 600 м2;

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,1 км, площадью покрытия 12900 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,5 км, площадью покрытия 8800 м2;

· проезды с шириной проезжей части 4-6 м, протяженностью 1,0 км, площадью покрытия 4700 м2.

д. Кимкъясуй

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,6 км, площадью покрытия 3800 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,8 км, площадью покрытия 16700 м2;

· проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,5 км, площадью покрытия 3100 м2.

д. Хурумпауль

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,5 км, площадью покрытия 4300 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,4 км, площадью покрытия 8300 м2;

· проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,4 км, площадью покрытия 2200 м2.

 д. Щекурья

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

· поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,1 км, площадью покрытия 1000 м2;

· главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,0 км, площадью покрытия 7800 м2;

· основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,2 км, площадью покрытия 7300 м2;

· второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4,0 км, площадью покрытия 24300 м2;

· проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,8 км, площадью покрытия 4900 м2.

2.3.4.3 Объекты транспортной инфраструктуры

с. Саранпауль

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

· автозаправочные станции в количестве 4 единицы, мощностью 2 раздаточные колонки каждая: в южной части села (квартал 01:11:01), в южной части села на пересечении поселковой дороги и автомобильной дороги «Саранпауль-Хурумпауль» (квартал 01:03:05), в восточной части села (квартал 01:10:11), в центральной части села (квартал 01:06:05);

· станции технического обслуживания в количестве 2 единицы, мощностью 7 постов каждая: в восточной части села (квартал 01:10:11), в центральной части села (квартал 01:04:04);

· гаражные кооперативы: квартал 01:08:02 – 1 гаражный кооператив, вместимостью 126 машино-мест; квартал 01:02:06 – 1 гаражный кооператив, вместимостью 94 машино-мест; квартал 01:06:11 – 1 гаражный кооператив, вместимостью 130 машино-мест; квартал 01:06:05 – 3 гаражных кооператива, вместимостью 192, 146 и 345 машино-мест; квартал 01:04:04 – 2 гаражных кооператива, вместимостью 94 и 213 машино-мест; квартал 01:10:11 – 3 гаражных кооператива, вместимостью 299, 107 и 190 машино-мест. Площадь одного машино-места составляет 25 м2;

· вертолетная площадка в южной части населенного пункта;

· два причала в северной и северо-восточной части села;

· автовокзал в центральной части села;

· три лодочные станции в западной и северной части села.

п. Сосьва

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

· грузопассажирский причал в юго-восточной части и реконструкция существующего причала на западе поселка;

· автодорожный мост в центральной части поселка;

· вертолетная площадка и аэропорт с грунтовой взлетно-посадочной полосой в южной части населенного пункта;

· автозаправочная станция мощностью 2 колонки в квартале 05:04:01;

· станция технического обслуживания мощностью 6 постов в квартале 05:04:01;

· автовокзал в квартале 05:04:01.

д. Сартынья

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

·  лодочная станция в западной части населенного пункта;

·  грузопассажирский причал в юго-восточной части деревни.

с. Ломбовож

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

·  причал в юго-западной части деревни;

·  автодорожный мост в южной части деревни.

д. Кимкъясуй

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

·  причал в западной части деревни.

д. Хурумпауль

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

·  причал в западной части деревни;

· автодорожный мост через р. Ляпин.

д. Щекурья

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих:

·  автозаправочная станция мощностью 2 колонки в западной части деревни;

· автодорожный мост в восточной части деревни.

2.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.
2.3.5.1 Водоснабжение

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю. 

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. 

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

с. Саранпауль

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия:

· сохранение существующего водозаборного узла производительностью на первом этапе освоения территории с последующим демонтажем на втором;

· устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 4415 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией – 4 245 м3/сут;

· строительство новой кольцевой магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб (225…315 мм, общей протяженностью 16,65 км;

· строительство технического водозабора в южной части населенного пункта для нужд промышленности и пожаротушения.

д. Кимкясуй 

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия:

· устройство нового водозаборного узла из поверхностного водоисточника производительностью 37 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией – 35 м3/сут;

· строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (75, 90 мм, общей протяженностью 2,7 км.

с. Ломбовож 
По реконструкции и развитию системы водоснабжения с. Ломбовож предусмотрены следующие мероприятия:

· строительство нового водозаборного узла из подземного водоисточника для нужд населения производительностью 70 м3/сут;

· строительство блочных водопроводных очистных сооружений в северо-западной части населенного пункта производительностью 70 м3/сут;

· строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром 75 мм и протяженностью 3 км.

д. Сартыня 
По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия:

· устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 11 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией – 10 м3/сут;

· строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (75 мм, общей протяженностью 1,71 км.

п. Сосьва 

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия:

· устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника, производительностью 365 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией 350 м3/сут;

· строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (63…140 мм, общей протяженностью 9,04 км.

д. Хурумпауль

По реконструкции и развитию системы водоснабжения д. Хурумпауль предусмотрены следующие мероприятия:

· устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 8 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией – 8 м3/сут;

· строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (90 мм, общей протяженностью 0,94 км.

д. Щекурья

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия:

· выполнение гидрогеологической разведки с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

· устройство нового водозаборного узла из подземного водоисточника производительностью 100 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией – 96 м3/сут;

· строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (75-140 мм, общей протяженностью 2,94 км.
2.3.5.2 Водоотведение (канализация)

В связи с отсутствием действующей системы и учитывая темпы развития, предусмотрена централизованная система водоотведения.

На первую очередь необходимо обеспечить канализование от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

с. Саранпауль

Проектируемые магистральные самотечные сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км. 

Стоки от общественной и жилой застройки по самотечным трубопроводам поступают в три канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-3 производительностью 1400, 2000 и 2500 м3/сут соответственно и одну головную канализационную насосную станцию производительностью 4000 м3/сут.

Напорные сети водоотведения от КНС и ГКНС выполнить из полиэтиленовых трубопроводов диаметрами 140, 160, 250 мм в две нитки, общей протяженностью 5,5 км в однотрубном исполнении.

Общественные здания, удаленные от зоны обслуживания КНС, оборудовать заводскими септическими камерами. Индивидуальная жилая застройка оборудуется выгребами заводского изготовления. 

Для очистки сточных вод населенного пункта на расчетный период необходимо строительство канализационной очистной станции (КОС). Расчетная мощность КОС составляет 4000 м3/сут. 

Канализационные очистные сооружения относятся ко II классу надежности. 

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Северная Сосьва. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 426 мм в две нитки в безнапорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 180 м. 

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением. 

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

· устройство канализационных очистных сооружений – блочная установка полной заводской готовности производительностью 4 000 м3/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

· строительство сбросного трубопровода (426 мм из стальных труб в две нитки;

· строительство самотечных сетей водоотведения из полиэтиленовых труб диаметрами 225, 315 мм, общей протяженностью 6,2 км;

· строительство канализационных насосных станций ГКНС, КНС-1, КНС-2, КНС-3 производительностью 4000, 1400, 2000, 2500 м3/сут соответственно;

· строительство напорных сетей водоотведения из из полиэтиленовых трубопроводов диаметрами 140, 160, 250 мм в две нитки, общей протяженностью 5,5 км в однотрубном исполнении;

· устройство индивидуальных выгребов заводского исполнения для индивидуальной жилой застройки.

д. Кимкьясуй

Жилые и общественные застройки оборудовать выгребами заводского изготовления.

Опорожнение аккумулирующих емкостей (выгребов) производить ассенизаторскими машинами с вывозом на канализационные очистные сооружения, расположенные в северо-западной части населенного пункта. 

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

· устройство канализационных очистных сооружений – блочная установка полной заводской готовности производительностью 30 м3/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

· строительство сбросного трубопровода (159 мм из стальных труб в одну нитку.

с. Ломбовож 
По реконструкции и развитию системы водоотведения с. Ломбовож предусмотрены следующие мероприятия:

· строительство канализационных очистных сооружений мощностью 54 м3/сут;  

· строительство напорного сбросного коллектора в количестве двух ниток диаметром 160 мм и общей протяженностью 0,119 км;

· строительство четырех выгребов заводского исполнения.
д. Сартыня 
В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и учитывая темпы развития, проектом предусмотрена зональная централизованная система водоотведения от общественных зданий с применением локальных очистных сооружений – септиков c эффективностью очистки не менее 95%. 

Производительность локальных канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений только по общественным зданиям.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в фильтрующий колодец. Суммарный объем сбросов – 5 м3/сут.

На перспективу возможно установка для жилой застройки индивидуальных септиков с утилизацией очищенных сточных вод в фильтрующем колодце.

Для обеспечения населенного пункта зональной централизованной системой водоотведения (от общественных зданий) и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

· устройство локальных канализационных очистных сооружений – септики с эффективностью очистки не менее 95% и в количестве 2 шт. объемом 1 и 15 м3 со сбросом очищенных сточных вод в фильтрующий колодец;

· строительство сборной канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 180 м и диаметром 110 мм – 20 м.

п. Сосьва 

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. 

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности, производительностью 275 м3/сут (нормальный режим работы) и термомеханической обработкой осадка, в связи с расположением сооружения вблизи водоохраной зоны. 

Канализационные очистные сооружения относятся к III классу надежности.

Площадка очистных сооружений расположена с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта по течению реки. Площадка располагается в промышленной зоне, в восточной части от населенного пункта.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Северная Сосьва. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 114 мм в две нитки в напорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 551 м. Глубину заложения принять не менее чем на 0,3 м выше глубины проникновения нулевой температуры в грунт с учетом рельефа местности.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

· устройство канализационных очистных сооружений – блочная установка полной заводской готовности, производительностью 275 м3/сут, со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

· строительство сбросного трубопровода (114 мм из стальных труб в две нитки.

д. Хурумпауль

По реконструкции и развитию системы водоотведения д. Хурумпауль предусмотрены следующие мероприятия:

· устройство локальных канализационных очистных сооружений – септика с эффективностью очистки не менее 95% и объемом не менее 9 м3 в количестве 1 шт. со сбросом очищенных сточных вод в фильтрующий колодец;

· строительство сборной коллекторной сети водоотведения (110, 160 мм из полиэтиленовых труб.

д. Щекурья

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. 

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности с производительностью 71 м3/сут (нормальный режим работы) и термомеханической обработкой осадка, в связи с расположение сооружения вблизи водоохраной зоны. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Щекурья. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 57 мм в две нитки, работающий в напорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 362 м. Глубину заложения принять не менее чем на 0,3 м выше глубины проникновения нулевой температуры в грунт с учетом рельефа местности.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением. 

2.3.5.3 Теплоснабжение

с. Саранпауль

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения с. Саранпауль предусмотрено:

· строительство котельных мощностью 26 Гкал/час и 10 Гкал/час, работающее на твердом топливе для теплоснабжения общественных и жилых зданий;

· строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 108-630 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 1,4 км.

д. Кимкясуй

В д. Кимкясуй предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

· установка индивидуального двухконтурного электрокотла в здании школы и детского сада мощностью 80 кВт;

· установка индивидуальных отопительных котлов работающих на твердом топливе в общественных зданиях (4 шт);

с. Ломбовож

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в с. Ломбовож предусмотрено:

· строительство автоматизированной блочной модульной котельной мощностью 0,4 Гкал/час, работающей на дровах и угле, для теплоснабжения общественных зданий в северной части села;

· строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 0,353 км;

· обеспечение общественных зданий (всего 3 объекта), удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, индивидуальными отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

д. Сартыня

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в д. Сартыня:

· обеспечение общественных зданий индивидуальными котлами, работающими на твердом топливе.

· установка электрокотла в здании начальной школы и детского сада.

п. Сосьва

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в п. Сосьва:

· строительство автоматизированной блочной котельной мощностью 2,0 Гкал/час, работающей на угле, для теплоснабжения общественных зданий;

· строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-159 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 3,52 км;

· обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, индивидуальными котлами, работающими на твердом топливе.

д. Хурумпауль

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в д. Хурумпауль:
· теплоснабжение общественных и административных зданий (всего 4 объекта) обеспечить от индивидуальных  котлов, работающих на твёрдом топливе;

· в здании школы, детского сада установить индивидуальный электрокотел;

· для горячего водоснабжения установить электрические емкостные водонагреватели.

д. Щекурья 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в д. Щекурья предусмотрено:
· обеспечение общественных зданий индивидуальными котлами, работающими на твердом топливе,

· обеспечения здания Щекурьинской начальной школы и детского сада индивидуальным электрокотлом.

2.3.5.4  Газоснабжение

с. Саранпауль

На территории с. Саранпауль предусмотрено:

· строительство газгольдеров (20 шт.);

· прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 57 мм, протяженностью 3,2 км.

Согласно планам по газификации поселения газификация следующих населенных пунктов не предусматривается: д. Кимкьясуй, с. Ломбовож, д. Сартынья, п. Сосьва, д. Хурумпауль, д. Щекурья.

2.3.5.5 Связь и информатизация

В поселении, как один из вариантов телефонизации населенных пунктов, предлагается установить оборудование абонентского доступа по технологии ММDС, которое обеспечивает предоставление услуг связи телефонной, цифрового телевидения, Интернет. Данная технология обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System - Многоканальная Многоточечная Распределительная Система) — технология широкополосной стационарной беспроводной связи. С помощью MMDS можно одновременно подать абоненту качественное многоканальное телевидение (20 аналоговых каналов или до 100 цифровых), телефонию, доступ к Интернету.

Запрашиваемые пользователем данные транслируются нисходящими потоками в цифровых каналах, использующих модуляцию QPSK, 16-, 32-, 64-, 128- или 256-QAM. При этом, в зависимости от ширины канала и выбранной схемы модуляции сигнала, в одном ТВ-канале шириной до 8 МГц обеспечивается скорость передачи данных до 56 Мбит/сек. Пользователи получают данные из Интернету со скоростью всего канала, который используется в режиме разделения времени, что в 1000-1500 раз быстрее, чем позволяет аналоговый телефонный модем (33,6 Кбит/с), в 200-400 раз быстрее, чем по линии ISDN (64 и 128 Кбит/с), и в 20-30 раз быстрее, чем по выделенному каналу Е1 или по RadioEthernet (2 Мбит/с).

В настоящее время в России для вещания в прямом канале выделен диапазон 2,5 - 2,7 ГГц. Для обратного канала выделяется участок частот в диапазоне 2,1 - 2,3 ГГц. Так как в MMDS используется микроволновый диапазон, где требуется прямая видимость между передающей и всеми приемными антеннами, максимальный радиус действия составляет 50 км. 

На базе беспроводной сети (MMDS) создается виртуальные телефонные линии, которые можно сконцентрировать на  АТС. Для передачи нисходящего потока данных (от трансмодулятора QPSK/QAM, головного модема, головного телефонного блока - к абонентам) используется 64 QAM или 256 QAM (в зависимости от вида цифрового сервиса и используемого оконечного оборудования).

с. Саранпауль

По развитию системы связи в с. Саранпауль предусматривается:

· модернизация существующей АТС на электронную автоматическую телефонную станцию с возможностью расширения до 5000 номеров;

· строительство подземной канализации для магистральных сетей связи;

· строительство новых распределительных сетей для существующих и планируемых микрорайонов;

· установка оборудования передачи данных по медным кабелям для предоставления услуги Интернет для населения;

· реализуя национальный проект «Образование» предполагается подключение школ к сети Интернет в обязательном порядке со скоростью 128 кбит/с.

д. Кимкясуй

По развитию системы связи д. Кимкьясуй предусмотрено:

· строительство автоматической телефонной станции на 30 номеров;

· строительство вышки связи.

с. Ломбовож

По развитию системы связи с. Ломбовож  предусмотрено:

· строительство автоматической телефонной станции на 100 номеров;

· строительство вышки связи для установки радиорелейного оборудования и установки антенны системы технологии MMDS.

д. Сартыня

По развитию системы связи д. Сартынья предусмотрено:

· строительство автоматической телефонной станции на 10 номеров;

· строительство вышки связи.

п. Сосьва

По развитию системы связи в п. Сосьва предусматривается:

· реконструкция автоматической телефонной станции с увеличением емкости до 520 номеров;

· установка радиорелейного оборудования и антенны для технологии MMDS.

д. Хурумпауль

По развитию системы связи населенного пункта Хурумпауль предусмотрено:

· строительство автоматической телефонной станции на 10 номеров;

· строительство вышки связи для размещения антенно-фидерного оборудования MMDS.

д. Щекурья

Развитие системы связи предусматривается за счет привлечения инвестиций операторов сетей общего пользования, на проектирование и строительство сетей связи.

Проектом предусматривается:

· строительство автоматической телефонной станции на 170 номеров;

· строительство вышки связи для установки радиорелейного оборудования и антенны для технологии MMDS.

2.3.5.6  Электроснабжение

с. Саранпауль

Источником электроснабжения с. Саранпауль на расчетный срок является понижающая станция ПС «Саранпауль».

Проектом предусматривается:

· строительство тепловой электростанции суммарной мощностью 15 МВт;

· строительство понизительной подстанции ПС 220/110/10 кВ  «Саранпауль» 2х25 МВА;

· строительство линии электропередачи 110 кВ – 2,5 км;

· строительство линии электропередачи 220 кВ – 2,4 км;

· строительство 2-х РП-10 кВ;

· строительство 31  ТП-10/0,4 кВ;

· строительство линий электропередачи 10 кВ – 32,9 км.

д. Кимкясуй

Источником электроснабжения д. Кимкьясуй является дизельная электростанция.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

· реконструкция дизельной электростанции с доведением ее суммарной мощности до 400 кВт;

· строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 3,8 км.

с. Ломбовож

Источником электроснабжения c. Ломбовож является дизельная электростанция.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция существующей дизельной электростанции с повышением её мощности до 300 кВт;

строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 3,5 км.

д. Сартынья

Источником электроснабжения д. Сартынья является дизельная электростанция.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 4,5 км;

реконструкция ДЭС с доведением ее суммарной мощности до 300 кВт.

п. Сосьва

Источником электроснабжения п. Сосьва на расчетный срок является понижающая станция ПС «Сосьва».

Проектом предусматривается:

-строительство понижающей станции ПС 110/10 кВ  «Сосьва» 2,5 МВт;

-строительство линии электропередач 110 кВ – 1,2 км;

-строительство линии электропередач 10 кВ – 5,9 км;

-строительство ТП-10/0,4 кВ 160 кВт; 

- реконструкция ТП-10/0,4 кВ: две ТП 160 кВт, одна ТП 250 кВт, одна ТП 2х100 кВт и одна ТП 63 кВт.

д. Хурумпауль

По реконструкции и развитию системы электроснабжения д. Хурумпауль предусматриваются следующие мероприятия:

строительство ДЭС, мощностью 100 кВт;
строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 2,3 км.

д. Щекурья

По реконструкции и развитию системы электроснабжения д. Щекурья предусматриваются следующие мероприятия:

· строительство трех ТП;

· строительство одного распределительного пункта;

· новых сетей электроснабжения 10 и 0,4 кВ, общей протяженностью 12,7 км.

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

2.4.1 Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

· формирование и развитие системы экологического мониторинга, в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

· разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления санитарно-защитных зон, для побуждения природопользователей к разработке проектов санитарно-защитных зон и использования экологически безопасных технологий;

· размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и их санитарно-защитных зон на территориях, предусмотренных градостроительными регламентами;

· соблюдение запрещений и ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

· повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами; 

· последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

· разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

2.4.2 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

· оборудование проектной автозаправочной станции в д. Щеркунья, расположенной в западной части, в с. Саранпауль, расположенной в северной, южной и центральной части и в юго-восточной части п. Сосьва системой закольцовки паров бензина;

· организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

· в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах д. Кимкьясуй (пилорама), с. Ломбовож (лесопилка) с. Саранпауль (котельная, цех по переработке молока, цех по производству сувенирной продукции, завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит, цех по переработке цеолитсодержащих пород, цех по изготовлению керамических блоков, пилорама), д. Сартынья (пилорама), д. Щеркунья (пилорама), п. Сосьва (котельная, пилорама) а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

На территории  д. Кимкьясуй установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· полигон ТБО- 500 м;

· вертолетная площадка- 300 м;

· канализационные очистные сооружения- 100 м;

· пилорама- 100 м;

· склад, мастерские, рыборазводный участок- 50 м;

· грузопассажирский причал- 50 м;

· кладбище- 50 м;

· кладбище (закрытое)- 50 м;

· ДЭС, ОАО «ЮТЕК- Березово»- 50 м.

На территории с. Ломбовож установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· полигон ТБО- 500 м;

· лесопилка- 100 м;

· канализационные очистные сооружения- 100 м;

· кладбище- 50 м;

· ДЭС- 50 м;

· заготовительный пункт- 50 м;

· причал- 50 м.

На территории с. Саранпауль установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· кузница- 50 м;

· котельная центральная- 50 м;

· грузовой причал- 50 м;

· ТЭС, ТЭЦ, ПС 220 кВ- 50 м;

· гаражи- 10,25,35 м;

· заготовительный пункт (рыболовство)- 50 м;

· приемно-обменный пункт (сбор дикоросов)- 50 м;

· ферма КРС- 100 м;

· пилорама, склад, промплощадка, ангар- 100, 50 м;

· цех по переработке молока- 50 м;

· склад, склад-холодильник- 50 м;

· автозаправочная станция- 100 м;

· теплая стоянка техники- 10 м;

· холодильник мяса ГУОП «Саранпаульский» - 50 м;

· гаражи и складские помещения ЦентрСпасЮгория- 15 м;

· КБО с прачечной и химчисткой- 50 м;

· станция технического обслуживания – 50 м;

· кладбище- 50 м;

· цех по производству сувенирной продукции- 50 м;

· свиноферма- 300 м;

· пилорама-100 м;

· приемно-обменный пункт (охотничий промысел)- 50 м;

· вертолетная площадка- 300 м;

· канализационные очистные сооружения- 150 м;

· завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит- 100 м;

· цех по переработке цеолитсодержащих пород (торф, кварцевый концентрат, блочный камень)- 300 м;

· причал- 50 м;

· цех дробления- 50 м;

· товарооленеводческая ферма- 300 м;

· склад взрывчатых веществ- 1000 м;

· цех по изготовлению керамических блоков- 300 м;

· производственные и коммунально- складские территории- 50 м;

· гараж, АЗС- 15, 50 м;

· цистерны ГСМ- 100 м.

· полигон для складирования снега – 100 м.

На территории д. Сартынья установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· полигон ТБО- 500 м;

· пилорама- 100 м;

· ДЭС- 50 м;

· кладбище- 50 м;

· причал- 50 м;

· промстан (охотничий промысел)- 50 м;

· пункт приема рыбы и дикоросов- 50 м;

· склады- 50 м.

На территории  д. Щеркунья установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· полигон ТБО- 500 м;

· взлетно- посадочная полоса- 300 м;

· канализационные очистные сооружения- 100 м;

· пилорама- 100 м;

· производственные и коммунально-складские территории- 100 м;

· АЗС- 100 м;

· заготовительный пункт рыболовства- 50 м;

· кладбище- 50 м.

На территории д. Хурумпауль установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· ДЭС- 50 м

· причал- 50 м

· фермерское хозяйство- 50 м

· заготовительный пункт рыбы и пушнины- 50 м

· заготовительный пункт дикоросов- 50 м.

На территории п. Сосьва установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· полигон ТБО- 500 м;

· вертолетная площадка, взлетно-посадочная полоса- 300 м;

· товарооленеводческая ферма- 300 м;

· канализационные очистные сооружения- 150 м;

· пилорама- 100 м;

· склад ГСМ- 100 м;

· автозаправочная станция- 100 м;

· ферма по разведению пушного зверя- 100 м;

· причал- 50 м;

· дизельная электростанция- 50 м;

· ПС «Сосьва»- 50 м;

· котельная- 50 м;

· свиноферма. Холодильник- 50 м;

· заготовительный пункт (рыболовство)- 50 м;

· кладбище – 50 м;

· станция технического обслуживания- 50 м;

· автовокзал- 50 м;

· склад- 50 м;

· гараж ЖКХ – 50 м.

На территории сельского поселения Саранпауль установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

· полигон ТБО, скотомогильник с биологическими камерами- 500 м.
2.4.3 Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы реки Ляпин (с. Саранпауль, д. Хурумпауль), ручья Лобн (с. Ломбовож), реки Северная Сосьва (п. Сосьва) индивидуальной жилой застройки постоянного проживания и хозяйственных построек. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны реки Щекурья, Ляпин, Нялкья, Северная Сосьва, протоки Пакинская установлена в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны реки Кимкъяр– 100 м, реки Арисунт, Ховтколья, ручья Лобн – 50 м;

· расчистка прибрежных территорий реки  Щекурья, Ляпин, Нялкья, Кимкъяр, Арисунт, Ховтколья, Северная Сосьва, ручья Лобн, протоки Пакинская;

· прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки; 

· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

2.4.4 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

· выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

· рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной в юго-восточной части д. Щекурья, в западной части п. Сосьва;

· проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

2.4.5 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

·  организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин;

·  организация на проектируемом полигоне твердых бытовых отходов в д.Сартынья, расположенного в северной части, д Щекурья, расположенного к востоку от с. Саранпауль,  расположенного в южной части, с. Ломбовож, расположенного в южной части, в д. Кимкьясуй, расположенного в северо-западной части, в п. Сосьва, расположенной в северной части системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона. 

2.5 Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:
·  подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

·  закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

2.6 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

2.6.1 Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

· восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

· целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

· посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

· организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

2.6.2 Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

· сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

· организация сбора и удаление вторичного сырья;

· сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

· уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

· оборудование территории полигонов ТБО биологическими камерами для утилизации трупов животных.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования: 

– строительство полигона ТБО в д.Сартынья, д Щекурья, с. Ломбовож, д. Кимкьясуй, п. Сосьва.

– организация планово-регулярной системы очистки сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

– организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

– селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.7.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

· обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции в с. Саранпауль, расположенной в северной, южной и центральной части, в д. Щекурья, расположенной в западной части и в юго-восточной части п. Сосьва.

· оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции; 

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

2.7.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

· берегоукрепление опасных участков;

· отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

· усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

· контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

2.7.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ на территории населенных пунктов  поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Для наружного пожаротушения во всех населенных пунктах сельского поселения Саранпауль на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты. 

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения Саранпауль при расчетном количестве одновременных пожаров равном 1.

Таблица 1
	Наименование населенного пункта
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на  один пожар, литров в секунду

	
	Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	Застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости

	с. Саранпауль
	10
	15

	д. Кимкьясуй
	5
	10

	с. Ломбовож
	5
	10

	д. Сартынья
	5
	10

	п. Сосьва
	5
	10

	д. Хурумпауль
	5
	10

	д. Щекурья
	5
	10


Установка пожарных гидрантов в населенных пунктах сельского поселения Саранпауль предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Дислокация подразделений пожарной охраны в населенных пунктах, определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту не должно превышать в сельских поселениях - 20 минут, в соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Проектом предусматривается пожарное депо в с. Саранпауль по ул. Н. Вокуева; пожарный пост и пожарный резервуар в с. Ломбовож; пожарный пост д. Сартынья вблизи склада; пожарное депо в п. Сосьва по улице Школьная; пожарный пост в д. Кимкьясуй по улице набережная на территории складов; пожарный пост в д. Щекурья но улице Панкова, в районе лодочных станций.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в населенных пунктах сельского поселения Ваховск устанавливаются также в соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

2.8 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

· утверждение плана реализации генерального плана поселения;

· переселение жителей деревень Ясунт, Верхненильдьина, Патрасуй в близлежащие населенные пункты, входящие в состав поселения;

· обращение в органы государственной власти Тюменской области с инициативой о внесении изменений в действующее областное законодательство в связи с исключением деревень Ясунт, Верхненильдьина, Патрасуй из состава поселения.

· утверждение правил землепользования и застройки поселения;

· муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования;

· подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

Приложение № 2

к Решению Думы 

Берёзовского района

от «___» _________ 200_ г. № ___

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование и нумерация схем
	Масштаб

	1
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана

Схема 1.  Сводная схема (основной чертеж) генерального плана с. п. Саранпауль М 1: 250000
	1:250000



	2
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана

Схема 1.  Сводная схема (основной чертеж) генерального плана н. п. Саранпауль М 1: 5000 (Лист 2)
	

	3
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана

Схема 1.  Сводная схема (основной чертеж) генерального плана н. п. Сосьва М 1: 5000 (Лист 3)
	

	4
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений

Схема 2. Схема функциональных зон

Схема 3. Схема административных границ

Схема 4. Схема ограничений использования территории 

с. п. Саранпауль М 1: 250000
	

	5
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений

Схема 2. Схема функциональных зон

Схема 3. Схема административных границ

Схема 4. Схема ограничений использования территории н. п. Саранпауль 

М 1: 5000 (Лист 2)
	

	6
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений

Схема 2. Схема функциональных зон

Схема 3. Схема административных границ

Схема 4. Схема ограничений использования территории н. п. Сосьва 

М 1: 5000 (Лист 3)
	

	7
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений

Схема 5. Схема границ территорий и земель с.п. Саранпауль М 1: 250000
	

	8
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения с.п. Саранпауль М 1: 250000
	

	9
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения н. п. Саранпауль М 1: 5000 (Лист 2)
	

	10
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения н. п. Сосьва М 1: 5000 (Лист 3)
	

	11
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения с.п. Саранпауль М 1: 250000
	

	12
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения н. п. Саранпауль М 1: 5000 (Лист 2)
	

	13
	
Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения н. п. Сосьва М 1: 5000 (Лист 3)
	

	14
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения с. п. Саранпауль М 1: 250000
	

	15
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения н. п. Саранпауль  М 1: 5000 (Лист 2)
	

	16
	Часть ІІ. Генеральный план с. п. Саранпауль

Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения н. п. Сосьва М 1: 5000 (Лист 3)
	



4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ








� Мероприятия в каждой отрасли перечисляются по последовательности их выполнения






