**с. Саранпауль, пер. Епрева, 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Информация |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | <http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/> |
| 2 | наименование проекта | Блокированная жилая застройка |
| 3 | краткая характеристика проекта | Жилищное строительство |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | с. Саранпауль, пер. Епрева, 1 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0103048:134 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,272 га  га |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.  Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».  Приобретение жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах» в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% от предусмотренной проектной документацией. |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | **Электроснабжение** –1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, децентрализованное электроснабжение с. Саранпауль; 2. Используемая мощность - 0 кВт;  3. Свободная мощность - 15 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,15 км;  5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс. руб.  **Газоснабжение** – расстояние до ближайшей точки подключения - 200 км, категория газопровода высокого давления. Газ в баллонах для пищи приготовления.  **Водоснабжение** – 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм сталь; 2. Давление - 2,5 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 2 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,25 км. Зона действия Саранпаульское МУП ЖКХ; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. рублей.  **Теплоснабжение**  – 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 0,01 Гкал/час;  3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,25 км. Зона действия МУП "Теплосети Саранпауль";  4. Ориентировочная стоимость подключения - 250,00 тыс. рублей.  **Канализация** - на территории села отсутствуют канализационно - очистные сооружения. |
| 10 | Другая информация | **Связь** - при выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 100 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (ограничено, до 128 Кбит/с). Мобильная связь операторов: Теле 2, Билайн, Мотив, Мегафон. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | **Автомобильные дороги** – 1. Вид дорожного покрытия - грунтовой; 2. Состояние -удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования – 525 км. (п. Приобье)  **Железнодорожные пути** – 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории с.п. Саранпауль отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 525 км  **Речной порт** – 1. Период навигации - 3 месяца (май-середина июня, середина августа - сентябрь);  2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - Грузовой причал ОАО "Полярный кварц" имеет причальную стенку. Ориентировочное расстояние до объекта 3 км, категория дороги 5, песчано-гравийного исполнения |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Этажность – не более 3 наземных этажей.  Минимальные отступы от границ земельного участка: - без отступа,  - со стороны примыкания соседнего жилого дома;  - от красной линии улиц – 5 м;  - от красной линии проездов – 3 м;  - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки.  Размеры земельных участков:  - минимальный – 200 кв. м;  - максимальный –800 кв. м;  - фронтальная сторона – не менее 5,5 м.  Высота ограждений:  - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости – не выше 0,5 м;  - по фронтальной стороне участка – не выше 1,3 м.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |