**п. Светлый, ул. Газовиков, д. 83**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Информация |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | <http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/> |
| 2 | наименование проекта | Для малоэтажной жило застройки |
| 3 | краткая характеристика проекта | Жилищное строительство |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | п. Светлый, ул. Газовиков, д. 83 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0000000:6161 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,553 га  га |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента.  Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна».  Приобретение жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах» в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60% от предусмотренной проектной документацией. |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | **Электроснабжение** – 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение п. Светлый; 2. Используемая мощность - 0 кВт;  3. Свободная мощность - 15 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,07 км.;  5. Ориентировочная стоимость подключения - 70,00 тыс. руб.  **Газоснабжение** - 1. Стальной газопровод d=108; 2. Давление низкое, 0,03кгс/см2; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,3 км. Зона действия АО "Газпром газораспределение Север"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. руб.  **Водоснабжение** - 1. Размер (диаметр) водопровода - d=108 мм, сталь; 2. Давление - 2,5 кгс/см2;  3. Резервная мощность - 10 м3 /сутки;  4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,15 км. Зона действия МУП "Пунга";  5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. руб.  **Теплоснабжение** – 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 10 Гкал/час;  3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,15 км. Зона действия МУП "Пунга";  4. Ориентировочная стоимость подключения - 200,00 тыс. руб.  **Канализация** - 1. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,15 км. Зона действия МУП "Пунга";  2. Вид канализации - хозяйственно-бытовая;  3. Используемая мощность - 0 л/с; 4. Свободная мощность - 0,8 л/с;5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.руб. |
| 10 | Другая информация | **Связь** - при выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 50 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (менее 2 Мбит/с). Мобильная связь операторов: Билайн, Мегафон, Мотив, Теле 2. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | **Автомобильные дороги** - 1. Вид дорожного покрытия - ж/б плиты; 2. Состояние - удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использованием - 80 км до ведомственной автодороги "Комсомольское ЛПУ- Югорск"  **Железнодорожные пути** – 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории п отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 120 км.  **Речной порт** - 1. Период навигации - нет. 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - грузовой причал отсутствует. |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Этажность – до 4 надземных этажей.  Минимальные отступы  - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м;  - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1м;  - от красной линии улиц – 5 м;  - от красной линии проездов – 3 м;  - в случае планирования на соседнем земельном участке пристроенного объекта – 0 м;  - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка.  Размеры земельных участков:  - не менее 1000 кв. м;  - для 1-этажных многоквартирных домов – 227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир;  - для 2-х многоквартирных домов – 127 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир;  - для 3-х этажных многоквартирных домов – 94 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир;  - для 4-х этажных многоквартирных домов – 82 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир.  Фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. Минимальный процент озеленения территории – 15% |