Приложение 2

к распоряжению администрации Березовского района

от 24.01.2022 № 41-р

Сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Адрес объекта** | **Сведения о земельном участке и правах на земельный участок (кадастровый номер, площадь, кв.м.)** | **Планируемая сфера применения объекта** | **Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция)** | **Качественные характеристики объекта** | **Оценочный объем требуемых инвестиций (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание котельной №1 (1 - этажное, панельное, общая площадь 750 кв.м, ввод в эксплуатацию - 1966 год) | ул. Быстрицкого, д. 9, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной № 1 (площадью 4611,00 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0324059:4 ) | теплоснабжение | реконструкция | Нежилое одноэтажное строение (котельная), установленной мощностью 39,6 МВт, выполнена в капитальном исполнении | 81 166 000 |
|  | Здание котельной № 2 (1 - этажное, панельное, общая площадь 831,6 кв.м, ввод в эксплуатацию - 08.10.1998г. | ул. Лермонтова, д.1а, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной № 2 по адресу ул. Лермонтова, д. 1а, площадью 6622 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0000000:5464 | теплоснабжение | реконструкция | Нежилое одноэтажное строение (котельная), установленной мощностью 38,7 МВт, выполнена в капитальном исполнении | 87 166 560 |
|  | Здание котельной № 3 (1 - этажное, сборная железо-бетонная конструкция, общ. площ.386 кв.м, ввод в эксплуатац.-1982г) | ул. Кооперативная, д. 70, пгт. Игрим , район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной № 3 по адресу ул. Кооперативная, д. 70, площадью 1158 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0000000:5459 | теплоснабжение | реконструкция | Нежилое одноэтажное строение (котельная), бетонная конструкция, общ. площ.386 кв.м. | 68 014 690 |
|  | Здание котельной № 5 (1 - этажное, панельное, общая площадь 276,6 кв.метров, ввод в эксплуатацию – 1988 год) | ул. Промышленная, д. 36, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146, технический паспорт от 17 декабря 2003 года | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания котельной № 5 по адресу ул. Промышленная, д. 36, площадью 2373 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0324040:54 | теплоснабжение | реконструкция | Нежилое строение (котельная) 1-этажное, II группа капитальности,металлический каркас с утеплителем, крыша металлическая. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Установленная мощность 12,5 МВт | 40 476 730 |
|  | Здание котельной (1 - этажное, панельное, общая площадь 169 кв.м, ввод в эксплуатацию - 1989г) | ул. Таежная, д.13, п. Ванзетур, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146, технический паспорт от 28 апреля 2005 года | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной п. Ванзетур по адресу ул. Таежная, д. 13, площадью 1690 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0320005:13 | теплоснабжение | реконструкция |  | 15 200 000 |
|  | Здание блок-бокс ГПР к котельной №1 | ул. Быстрицкого, д. 9, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
|  | Блочно модульная котельная, 1 – этажный, общая площадь 119,3 кв. метров, инв.№ 71:112:002:000041910, лит.А, | ул. Промышленная, д.55, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146, свидетельство о государственной регистрации права от 09 марта 2013 года № 86-86-16/002/2013-465 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство котельной мощностью 12 МВт, по адресу ул. Промышленная, д. 55, общая площадь 1047 кв.м., кадастровый № 86:05:0324095:10 | теплоснабжение | реконструкция | Нежилое строение (котельная) 1-этажное, II группа капитальности, металлический каркас с утеплителем, крыша металлическая. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Установленная мощность 12 МВт | 3 230 000 |
|  | Котельная блочная | ул. Водников, 5 А, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Нежилое здание (Блочная котельная №9) площадь 144 кв.м. Дизельная электроустановка АД 200 С-Т400-2Р |  |
| **2.** | **Сооружения:** |  |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
|  | Газопровод подводящий среднего давления (кот. №5) (кадастровый номер 86:05:0000000:7231, протяженность 44 м.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, протяженность 44 метра |  |
|  | ГРП котельной №5 (перевезли на кот. №3) (7.7. Сооружение трубопроводного транспорта, площадь 18,9м., кадастровый номер: 86:05:0324105:217) | Ул. Промышленная, 36, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
|  | Система теплоснабжения (протяженность 1061 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7173, ввод в эксплуатацию - 1973г.) | Ул. Кооперативная, ул. Мира, ул. Культурная, ул. Транспортная, ул. Топчева, ул. Энтузиастов, ул. Транспортная, ул. Мира, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, протяженность 1061 метр |  |
|  | Теплосети (протяженность 3938 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7215, ввод в эксплуатацию - 1977г.) | Ул. Кухаря, ул. Сухарева, ул. Мира, ул. Культурная, ул. Кооперативня, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кедровая, ул. Промышленная, пер. Промышленный, ул. Голубева, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=200мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=150 мм стенки 3,5-4 мм, Ду=100 мм стенки 3,5-4 мм, протяженность 3938 м. |  |
|  | Теплотрасса (протяженность 62.м. кадастровый номер 86:05:0000000:7289, (ввод в эксплуатацию - 1973г.) | ул. Молодежная, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=150 мм стенки 3,5-4 мм, Ду=100 мм стенки 3,5-4 мм, протяженность 62 метра |  |
|  | Теплосети (10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 594 м., кадастровый номер: 86:05:0000000:7343, год завершения строительства 1975) | ул. Пушкина, Советская, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=159мм, толщ. стенки 3,5-4 мм Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм  протяженность 936 метров |  |
|  | Теплосети (протяженность 857 м., ввод в эксплуатацию - 1973г.) | ул. Молодежная, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=150 мм стенки 3,5-4 мм протяженность 857 метров |  |
|  | Теплосети (протяженность 1917 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7188, ввод в эксплуатацию - 1966г.) | Ул. Кооперативная, ул. Быстрицкого, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Губкина пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=250мм, толщ. стенки 3,5-4 мм Ду=200мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=150 мм стенки 3,5-4 мм, Ду=100 мм стенки 3,5-4 мм, протяженность 1917 метров |  |
|  | Сети тепло-водоснабжения (13 м, кадастровый номер 86:05:0324046:132 ввод в эксплуатацию - 1991г.) | ул. Устремская, д. 5А, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 пом |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=250мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=150мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 13 метров |  |
|  | Теплотрасса (спортзал «Юность» - СМУ-4) . (протяженность 23 м., ввод в эксплуатацию - 1991г.) | Ул. Транспортная, д. 8, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная протяженность 23 м. |  |
|  | Теплотрасса ул. Советская - Средняя школа (протяженность 201 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7165, ввод в эксплуатацию - 1994г.) | ул. Советская, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=150мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, |  |
|  | Теплотрасса (протяженность 568 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7212, год завершения строительства 1991) | Ул. Устремская, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Теплотрасса, протяженностью 568 м.. |  |
|  | Теплотрасса (протяженность 704 м., год завершения строительства 1991) | Ул. Таежная, п. Ванзетур, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Теплотрасса, протяженностью 704 м.. |  |
|  | Теплосети (протяженность 31 м., кадастровый номер 86:05:0324042:129, ввод в эксплуатацию 1991) | ул. Водников, 1 от главной магистрали, колодец № 4, 12, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 31 метр |  |
|  | Теплосети (протяженность 18 метров, год завершения строительства 1990) | ул. Водников, 2 от главной магистрали, колодец № 4, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 18 метров |  |
|  | Теплосети (протяженность 8 м., кадастровый номер 86:05:0324042:131, ввод в эксплуатацию 1987 г.) | ул. Водников, 5 от главной магистрали, колодец № 7, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 8 метров |  |
|  | Теплосети (протяженность 17 метров, кадастровый номер 86:05:0324042:132, ввод в эксплуатацию 1988 г.) | ул. Водников, 6 от главной магистрали, колодец № 6, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 17 метров |  |
|  | ГРП (протяженность 160 метров) | ул. Водников от главной магистрали, колодец № 11, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 160 метров |  |
|  | Теплосети (протяженность 112 метров , кадастровый номер 86:05:0324042:130) | ул. Водников, 9 от главной магистрали, колодец № 10, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 112 метров |  |
|  | Теплосети (протяженность 34 метра, год завершения строительства 1989) | ул. Водников, 10, 11 от главной магистрали, колодец № 10, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 34 метра |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 180 метров, диаметр трубы 114 мм, ввод в эксплуатацию 1991г.) | МОУ Игримская средняя школа № 1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, протяженность 180 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 8.4 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324053:119, год завершения строительства 1991) | Ул. Кооперативная, 31, МОУ Игримская средняя школа № 1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец бетонный площадь 8.4 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 129 м кадастровый номер 86:05:0324014:117.) | Ул. Кооперативная, 15, МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=150мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, протяженность 320 метров Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 129 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324014:116 год завершения строительства 1991) | Ул. Кооперативная, 15, МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец бетонный 1.5 кв. метра, из стальной трубы Ду=1400 мм |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 229 м. кадастровый номер 86:05:0324028:236) | Ул. Устремская, 1, МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, протяженность 110 метров Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 150 метров Ду=70мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 40 метров Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 229 метров |  |
|  | Тепловые колодцы ( площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324028:239, год завершения строительства 1985) | Ул. Устремская, 1, МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм площадь 1.5 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (кадастровый номер 86:05:0000000:7226, протяженность 87 м., год завершения строительства 1991) | Ул. Сухарева, д. 16А, МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная (протяженность 87 метров) |  |
|  | Тепловой колодец (кадастровый номер 86:05:0324078:130, площадь 1.5 кв. м., год завершения строительства 1991) | Ул. Сухарева, 16А, МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм, площадь 1.5 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 28 м, кадастровый номер 86:05:0000000:7240 ) | Ул. Таежная, 7, МДОУ детский сад Капелька, п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628157 |  | теплоснабжение | реконструкция | Сети теплоснабжения, протяженность 28м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 58 м. кадастровый номер 86:05:0000000:7168) | МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 170 метров Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 58 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 м. кадастровый номер 86:05:0324015:226) | Ул. Советская, 28А, МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм (расшитый) |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 35 м. кадастровый номер 86:05:0324053:118) | Ул. Транспортная, 22, МДОУ детский сад Звездочка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 35 метров |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 170 м. кадастровый номер 86:05:0000000:7169) | МДОУ детский сад Рябинушка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 350 метров Ду=70мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 170 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324039:135 год завершения строительства 1991) | Ул. Дружбы, 13, МДОУ детский сад Рябинушка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм, площадь 1.5 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 44 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7220 год завершения строительства 1984) | Транспортная, д. 6, Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 44 метра |  |
|  | Тепловой колодец ( площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324059:126 год завершения строительства 1984) | Ул. Транспортная, 6, Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм, площадь 1.5 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 26 м. кадастровый номер 86:05:0320007:244 год завершения строительства 1991) | Ул. Центральная, 31, Ванзетурский территориальный отдел, п. Ванзетур район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628157 |  | теплоснабжение | реконструкция | Сети теплоснабжения, протяженность 26 м, диаметр трубы 57мм |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 41 м., кадастровый номер 86:05:0320005:129, год завершения строительства 1985) | Ул. Таежная, 11, Ванзетурская средняя школа, п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Сети теплоснабжения, протяженность 41 м |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 125 м кадастровый номер 86:05:0000000:7244.) | Ул. Центральная, 28, Дом культуры, п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628157 |  | теплоснабжение | реконструкция | Сети теплоснабжения, протяженность 125 м, диаметр трубы 114 мм |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 20 м кадастровый номер 86:05:0324043:143.) | Ул. Губкина, 1, Администрация городского поселения Игрим, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 40 метров Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 20 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 8.4 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324043:147, год завершения строительства 1990) | Ул. Губкина, 1, Администрация городского поселения Игрим пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец бетонный 8.4 кв. метра |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 100м диаметр трубы 76мм, ввод в эксплуатацию – 1991 г) | Гараж администрации городского поселения Игрим, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=70мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 100 метров |  |
|  | Тепловой колодец (10. Сооружения коммунального хозяйства, площадь 8.4 кв. м., глубина 5 м., кадастровый номер: 86:05:0324077:246, год завершения строительства 1991) | Гараж администрации городского поселения Игрим, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 22 м кадастровый номер 86:05:0324067:146,  Год завершения строительства 1989) | Культурная, д. 12, Игримский ПОМ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 22 метра |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 3 м, кадастровый номер 86:05:0000000:7239 год завершения строительства 1991) | Комплексный центр СОПГИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 3 метра |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324085:239 год завершения строительства 1991) | Ул. Молодежная, 41, Комплексный центр СОПГИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец из стальной трубы Ду=1400 мм, площадь 1.5 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 37 м кадастровый номер 86:05:0324088:218.) | Ул. Кооперативная, 52, МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная, протяженность 37 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 24 кв. м., кадастровый номер 86:05:0000000:7238 год завершения строительства 1974) | Ул. Кооперативная, 52, МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец бетонный 2х3 метра, стальной Ду=1400 мм, площадь 24 кв. м. |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 200м, кадастровый номер 86:05:0000000:7225, год завершения строительства 1969) | Ул. Королева, д. 5,  Дом культуры, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | Транспортная | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная  (протяженность 200 м.) |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.8 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324082:129, год завершения строительства 1969) | Ул. Королева, Дом культуры, ИДШИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец стальной Ду=1400 мм, площадь 1.8 кв. метра |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 170м диаметр трубы 114мм, протяженность 120 м диаметр трубы 57мм) | Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 170 метров Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 120 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 6.3 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324043:146, год завершения строительства 1991) | Ул. Строителей, 1, Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец бетонный 6.3 кв. метра |  |
|  | Сети теплоснабжения к жилым домам (протяженность 141 метр, кадастровый номер 86:05:0000000:7235, год завершения строительства 1983) | ул. Береговая № 14, № 15, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 141 метр |  |
|  | Тепловые сети – 225м, кадастровый номер 86:05:0000000:7237, год завершения строительства 1990 | ул. Астраханцева, № 29,30,31, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 225 метров |  |
|  | Тепловые сети – 81 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7227, год завершения строительства 1989, | ул. Астраханцева, № 33, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 81 метр |  |
|  | Тепловые сети – 65 м., кадастровый номер 86:05:0324029:142, год завершения строительства 1987 | ул. Астраханцева, № 35,36, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 65 метров |  |
|  | Тепловые сети – 77 м., кадастровый номер 86:05:0324028:238, год завершения строительства 1986 | ул. Астраханцева, № 37, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 77 метров |  |
|  | Тепловые сети – 47 м., кадастровый номер 86:05:0324045:149, год завершения строительства 1985 | ул. Кооперативная, № 23, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=70мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 47 метров |  |
|  | Тепловые сети – 42 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7229, год завершения строительства 1984 | ул. Мира, № 17,21 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 42 метра |  |
|  | Тепловые сети –28м, | ул. Промышленная, № 9,7 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 28 метров |  |
|  | Тепловые сети – 53 м., кадастровый номер 86:05:0324030:154, год завершения строительства 1986 | ул. Пушкина, № 8,9 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 53 метров |  |
|  | Тепловые сети (протяженность 221 м. кадастровый номер 86:05:0324043:145 ) | ул. Строителей, № 1 (ДЮЦ), пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 221 метр |  |
|  | Тепловые сети – 13 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7230, год завершения строительства 1990 | химлаборатория ул.Строителей, № 12, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 13 метров |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 6.7 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324067:147, год завершения строительства 1984) | ул.Мира, № 10, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=150мм, толщ. стенки 3,5-4 мм. Тепловой колодец бетонный 6.7 кв. метра |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м.., кадастровый номер 86:05:0324039:136, год завершения строительства 1985) | ул. Дружбы, № 16, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец, площадь 1.5 кв. метра |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324082:130, год завершения строительства 1985) | ул. Королева, № 13а, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм  Тепловой колодец стальной Ду=1400 мм |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324071:254, год завершения строительства 1986) | ул. Лесная, № 3, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм. Тепловой колодец стальной Ду=1400 мм |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.1 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324018:128, год завершения строительства 1991) | ул. Республики, № 7, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм. Тепловой колодец стальной Ду=1400 мм |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м., кадастровый номер 86:05:0324026:129, год завершения строительства 1990) | ул. Рыбников, ул. Астраханцева, № 6, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец стальной Ду=1400 мм, площадь 1.5 кв. метра |  |
|  | Тепловой колодец (площадь 1.5 кв. м кадастровый номер 86:05:0324014:116.) | Ул. Кооперативная, 15, Школа №2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Тепловой колодец бетонный 2х3 метра, из стальной трубы Ду=1400 мм |  |
|  | ТС сети тепловые (протяженность 15 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7233, год завершения строительства 1972) | Ул. Быстрицкого, 9, котельная №1-баня, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=57 мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 15 метров |  |
|  | ТС сети тепловые (протяженность 13 м., кадастровый номер 86:05:0324021:130, год завершения строительства 1991) | ул. Республики № 36 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=57 мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 13 метров |  |
|  | Теплосети ДЮЦ (протяженность 67 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7232, год завершения строительства 1986) | ул.Ленина, д. 7, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=80мм, толщ. стенки 3,5-4 мм, протяженность 67 метров |  |
|  | Сети теплоснабжения – ул. Советская, д. 11,13,15,4 (протяженность 197 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7234, год завершения строительства 1991) | ул. Советская, д.11,13,15,4, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 197 метров |  |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 47 м кадастровый номер 86:05:0324081:123.) | Ул. Молодежная, 18, Детская школа искусств, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=50мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 47 метров |  |
|  | Сети теплоснабжения – ул. Рыбников, д. 1: д. 2 (10. Сооружение коммунального хозяйства, протяженность 75 м., кадастровый номер: 86:05:0000000:7329) | ул. Рыбников, д. 1; д. 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100мм, толщ. стенки 3,5-4 мм протяженность 126 метров  Тепловой колодец стальной Ду=1400 мм |  |
| 2.77 | ТС сети тепловые – ул. Быстрицкого (протяженность 990 п.м.) | ул. Быстрицкого, д. 9,  пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 500 м;  Ду=89 мм, L= 260 м  Ду=57 мм, L= 230 м; |  |
| 2.90 | ТС сети тепловые – ул. Топчева ( протяженность 400п.м.) | ул. Топчева, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм,протяженность 250 м;  Ду=57 мм, L= 150 м; |  |
| 2.91 | ТС сети тепловые – ул. Энтузиастов (протяженность 450 п.м.) | ул. Энтузиастов, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 290 м;  Ду=57 мм, L= 160 м; |  |
|  | Теплотрасса (ввод в эксплуатацию - 2005г.) | п. Ванзетур, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Теплотрасса, протяженностью 5230 п.м. |  |
| 2.93 | ТС сети тепловые – ул. Губкина (протяженность 670 п.м.) | ул. Губкина, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 500 м;  Ду=89 мм, L= 260 м  Ду=57 мм, L= 230 м; |  |
| 2.94 | ТС сети тепловые – пер. Молодежный (протяженность 472 п.м.) | Пер. Молодежный, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 150 м;  Ду=89 мм, L= 120 м  Ду=57 мм, L= 202 м; |  |
| 2.95 | ТС сети тепловые – ул. Строителей (протяженность 280 п.м.) | ул. Строителей, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба ППУ Ду=159 мм, протяженность 144 м;  Труба стальная Ду=57 мм, L= 136 м; |  |
| 2.96 | ТС сети тепловые – сети ГВС. (протяженность 2540 п.м.) | Сети ГВС, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=89 мм, протяженность метров 1940 м;  Ду=57 мм, L= 600 м |  |
| 2.97 | ТС сети тепловые – сети уличные, дворовые (протяженность 7131 п.м.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Трубы стальные Ду=50-100 мм, протяженность 7131 м; |  |
| 2.98 | ТС сети тепловые – перекресток ул. Собянина- ул. Пушкина до ж/домов № 7,9,10 ул. Береговая (протяженность 240 п.м.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 120 м;  Ду=89 мм, L= 50 м  Ду=57 мм, L= 70 |  |
| 2.99 | ТС сети тепловые – ул. Перекресток ул. Советская – ул. Лермонтова до ж/домов № 13, 15 ул. Береговая (протяженность 500 п.м.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 180 м;  Ду=89 мм, L= 120 м  Ду=57 мм, L= 200 м |  |
| 2.100 | ТС сети тепловые – от магазина № 3 ул.Советская – до ж/домов № 2 ул. Собянина (протяженность 496 п.м.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Труба стальная Ду=100 мм, протяженность 120 м;  Ду=89 мм, L= 170 м  Ду=57 мм, L= 206 м |  |
| 2.101 | ТС сети тепловые – сети уличные, дворовые (протяженность 9187 п.м.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция | Трубы стальные  Ду = 50-100 мм, протяженность 9187 м; |  |
| 2.102 | ТС сети тепловые (протяженность 94 п.м) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
| 2.103 | ТС сети тепловые (протяженность 766 п.м) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
| 2.104 | ТС сети тепловые (протяженность 765 п.м) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
| 2.105 | ТС сети тепловые (протяженность 1253 п.м) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
| 2.106 | ТС сети тепловые (протяженность 1454 п.м) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 |  | теплоснабжение | реконструкция |  |  |
| **3.** | **Оборудование:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматика к калориферу К-500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонорастворосмеситель СБ-30Г-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор ВДН 8У 140 1500 об/мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ-180Т5 6W3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловентилятор КЭВ 180Т54 6W3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-306 (сварочный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос ДН 12,5 ЛЕВ АИР 200 Л6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос ДН 12,5 ЛЕВ АИР 200 Л6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос ДН 12,5 с электродвигателем |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель 225 М2 55/300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос ДН 12,5 ЛЕВ АИР 200 Л6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Калорифер К-500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Калорифер К-500 с автоматикой |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел АВА-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел АВА-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ВВД 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ВВД 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел Е 1/9 Г |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел КВЖ (4шт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел паровой Е1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 (2шт\*1978) |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ТВГ-8М |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос 1Д-315-50А (2шт\*51026) |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 (1шт\*32768) |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичный преобразователь ИРВИС –Ультра-80-800 (котельная №1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичный преобразователь ИРВИС –Ультра-80-800 (котельная №2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичный преобразователь ИРВИС –Ультра-80-800 (котельная №4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой противонакипной аппарат УПА -2М двойной для пластичных ТО (Котельная №4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой противонакипной аппарат УПА -2М двойной для пластичных ТО |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой противонакипной аппарат УПА -2М с двумя преобразователями |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубная система ПП2-17-7-2 из латуни |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция управления «Каскад» (2шт\*2342) |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит силовой ЩСУ5 панель ЦК |  |  |  |  |  |  |
|  | Шит силовой ЩСУ5 панель ЦК |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор давления (1шт\*70610,00) 11.08.2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник М15В/211 (1шт\*772690,00) |  |  |  |  |  |  |
|  | Паронагреватель ПП-2-172 (1шт\*97457,00) 30.09.2012 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Электростанции:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизель-генератор ДГА-405 ЧССР |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция 608 ЧССР |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция АД-50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция бензиновая BS 7500 |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Насосы:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос 1Д 315/50 с двигателем 75/3000 об/мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос ВК 2/26 с двигателем 4/1500 об./мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос водяной 1Д 320-50 75/1500 об./мин. |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос К-100-65-250А с двигателем 38кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос К-100-65-250А с двигателем 37кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос К-100-65-250А с двигателем 37кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос К100-65-250 дв. 45/3000 об. (1шт\*57467,00) 31.03.2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос «Vilo VL 80/170-30/2» (1шт\*100254,00) |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос 4Д 315-50а |  |  |  |  |  |  |